|  |
| --- |
| **防火门合页标准尺寸** |
| 序号 | 检验项目 | 标准值 | 备注 |
| 1 | 板厚 | 3.0（±0.20） | 不可让步接收 |
| 2 | 轴直径 | 11.6（-0.1,0） | 不可让步接收 |
| 3 | 轴套内径 | 12（-0.2，0.2） | 不可让步接收（轴套内径12为标准值，最大直径点不超正差，最小不超负差） |
| 4 | 孔径 | 框上内径7-8mm，扇上内径7mm | 参考常规配M6螺丝不锈钢合页内径8mm，镀锌合页的内径为7mm。因公司工艺框上M6螺丝，扇上M4.8自钻丝确定。 |
| 5 | 窝深 | 螺丝帽与合页板面平 | **螺丝帽超出合页板平面≤1mm范围内可让步接受。** |
| 6 | 孔相对距 | 16\*37(±0.2） | **当框上片孔径为8mm时，孔相对距标准16\*37(±0.5）** |
| 7 | 合页轴边距第一孔中心 | 12 （±0.5） |   |
| 8 | 合页板边距下孔中心距 | 12.5（±0.2） |   |
| 9 | 合页片高度 | 62 （±0.2） |   |
| 9 | 合页总高度 | 126（±0.5） |   |
| 9 | 与其他厂家合页配套互换试验 | 框上轴片扇上套片与公司现供方厂家配合自如 | 不可让步接收 |
| 10 | 框扇组装配合试验 | 合页侧竖缝隙≤3mm，无弹扇 | 不可让步接收 |
| 11 | 500次强度试验 | 合页无明显变形、轴脱离 | 不可让步接收 |